一、项目概况：广元市利州区2026年山洪灾害防治非工程措施采购项目。
二、技术参数及配置：
	序号
	产品名称
	技术参数要求
	数量
	单位
	备注

	1
	危险区“两张图”
	1.山洪灾害防御宣传栏；
▲2.宣传栏应公布当地山洪灾害防御的组织机构、山洪灾害防御示意图、转移路线、避灾安置点以及当地县、乡（镇）防汛指挥机构联系电话等内容，并以浅显易懂、生动有趣、图文并茂的方式宣传山洪灾害防御知识，提升人民群众防灾减灾意识；
3.宣传栏由标题栏、宣传区域、辅助图案、落款栏组成；
▲4.尺寸：≥200cm×120cm。
	97
	个
	

	2
	预警广播系统
	1.带播放器有源音柱；
▲2.信号源：内置TF卡播放器（预置音频文件）；
3.额定功率：20W（ClassD类）；
4.喇叭单元：5寸低音+3寸号角高音单元；
▲5.控制方式：定制开光控制； 
6.雷达开关；
7.供电：直流12-48V；
▲8.感应方式：物体位移；
9.感应距离：6-12米；
10.太阳能供电系统；
11.锂电池：60AH；
▲12.太阳能板：80瓦单晶硅高性能板；
13.控制器：MPPT控制系统；
14.支架：定制专用安装金属支架
	10
	套
	

	3
	应急照明灯
	配备可伸缩升降杆、支腿可适应非水平地面、光源类型LED、续航时间10-15h（含）、电源类型锂电池、防水等级IPX6可调俯仰角度灯头，抗风等级达8级。
	18
	盏
	

	4
	反光背心
	1.无袖马甲款式，魔术贴开合，可调节；
2.面料为高密涤纶，克重≥120g/㎡；
3.荧光黄基底，亮度因子≥0.7；
4.反光条宽度≥50mm，晶格高亮，初始逆反射系数≥330cd/(lx・m²)；
▲5.水洗15次反光性能保留≥80%，反光带不脱落翘边；
6.面料断裂强力经纬≥250N，耐泥水雨淋；
▲7.M～4XL多尺码配比，印制“利州水利”标识。
	50
	件
	



★三、技术要求：
1.成交供应商提供的货物是合格的全新产品，符合或优于国家（行业）现行相关标准，满足本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。如因提供伪劣产品或产品质量不符合本次采购项目要求所导致的一切后果和责任由成交供应商自行承担，并按照相关规定给予处理。
2.成交供应商应按采购文件规定的时间及质量要求交货，货物在送到使用单位时货物的表面无划伤、磨损、磕碰伤等现象，并提供产品质量检验合格证、说明书及其它配套资料等。
3.供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，并在其他响应性文件中单独提供承诺函，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
4.成交供应商在项目实施过程中产生的安全问题由供应商自行承担。
5.成交供应商应为被服务对象提供免费技术指导服务。主要指导内容为设备及系统的基本结构、性能、主要部件的构造，日常使用操作、维护、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。
四、商务要求：
1.交货期：签订合同后30日内完成交货和安装并通过采购人验收使用。
2.交货地点: 广元市利州区水利局。
3.支付方式：合同签订后预付合同金额30%，验收合格后成交供应商凭全额有效发票，采购人支付合同价款的70%。
5.验收：采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库【2016】205文件要求、磋商文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。
★5.供应商的报价应包括货物成本、货物运输、人工、安装、调试、培训、利润、税费等完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付其他任何费用。
6.质保及售后服务要求：
6.1质保期：本项目所有货物1年 (质保期为验收合格之日起开始计算)。
6.2质保期内供应商应负责设施设备维修及抢修。20分钟内作出响应，4小时内到达采购人现场维修和更换零件，相关费用(包括材料)由供应商承担。2个工作日内如不能修复应采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，质保期内供应商不得以任何理由影响正常使用。
6.3供应商必须派专业技术维护人员负责培训事宜。
6.4质保期后，供应商应向采购单位提供及时、优质、价格优惠的技术服务和备件。质保期结束后的维修维护，除材料费由采购人按照成本价支付外，其余所有费用由供应商自行承担。
7.违约责任：
如因供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过 失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。
8.涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

[bookmark: _GoBack]注：以上★项为本项目实质性要求，不允许负偏离，否则做无效投标处理。
